
Anexo 1 – Modelo de presentación de información
 
1. Instrucciones de diligenciamiento 
 
a. Complete todas las secciones (A a E). Si un campo no aplica, escriba "No aplica"; si no cuenta con la información, escriba "No disponible". 
b. Responder en español
c. Para cada ítem de la sección A indique si su bien cumple, cumple parcialmente o no cumple, y explique en observaciones. Se aceptan equipos alternativas equivalentes, siempre que se describan. 
d. Adjunte los soportes (fichas técnicas o manuales o certificados) y nombre cada archivo con el ítem al que corresponde. 
e. La información de este formato es referencial y no vinculante. Su envío no constituye cotización formal ni genera obligación alguna para el Grupo de Abuelas y Seguidoras de la Medicina Tradicional Kofán, WCS ni para el proponente. 
f. Envíe este formato diligenciado y sus soportes al correo seleccionaao@wcs.org , indicando en el asunto el nombre del proveedor, hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas. 
 
2. Datos del interesado 
 
	Datos 
	Respuesta 
 

	Nombre o razón social 
	 

	País 
	 

	Tipo de organización (fabricante, distribuidor, integrador, otro) 
	 

	Persona de contacto 
	 

	Correo electrónico 
	 

	Teléfono 
	 

	Sitio web 
	 


 
a. Cumplimiento de las especificaciones técnicas por ítem 
 
Cantidad referencial para el subproyecto: diez (10) Biofiltros Artesanales de aguas grises, distribuidos en las tres comunidades.
 
	ítem
	Descripción
	Cantidad  
	Marca y modelo propuesto 
	Cumple / Cumple parcialmente / No cumple 
	Observaciones y soporte adjunto 

	1

	Biofiltro Artesanal de aguas grises que cuente con sistema artesanal de tratamiento y filtración de aguas grises domésticas, construido a partir de un tanque plástico de 250 litros, mediante la disposición de diferentes capas de materiales filtrantes, como grava, gravilla, arena lavada y carbón activado, que permiten retener sólidos suspendidos y reducir parte de la carga contaminante del agua. El sistema debe contar con entrada, salida, conexiones hidráulicas y elementos de soporte para facilitar su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.
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	Carbón hulla activado
	Bulto
	
	
	

	
	
	Tela geotextil nt1600
	M2
0,3300
	
	
	

	
	
	Arena de rio
	Lona
1,0000
	
	
	

	
	
	Piedra laja
	Lona
1,0000
	
	
	

	
	
	Piedra volcánica
	Bulto
0.5000
	
	
	

	
	
	Roca triturada (gravilla)
	Bulto
1.0000
	
	
	

	
	
	Carbon antracita
	Bulto
0.5000
	
	
	

	
	
	Tanque plástico de 250 litros
	Unidad
1
	
	
	

	
	
	Tubería PVC de 1.5"
	ML
3,00
	
	
	

	
	
	Accesorios PVC
	UN
10
	
	
	



 Servicios conexos:  

	ítem
	Descripción
	Cantidad
	Cumple / Cumple parcialmente / No cumple
	Condiciones del servicio

	1
	Transporte interno de los materiales
	
	
	

	
	Montaje de estructura 
	
	
	

	
	Instalación de los sistemas de filtración de aguas grises. 
	
	
	

	
	Retirando escombros y sobrantes de material. 
	
	
	

	
	Brindar capacitación por cada equipo suministrado, dirigida a las familias beneficiarias, orientada al uso, manejo, mantenimiento y cuidado adecuado de los biofiltros, con el fin de fortalecer sus capacidades para garantizar su correcto funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo.

	1
	
	



b. Experiencia en implementaciones similares 
 
Indique hasta tres casos de implementación de equipos similares.
 
	Caso 
	Cliente o proyecto 
	País 
	Año 
	Bienes suministrados 
	Contacto de referencia 

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 


 
c. Información comercial referencial (no vinculante) 
 
Los valores son estimados con fines de análisis de mercado. No constituyen una oferta. 
 
	Ítem 
	Descripción 
	Precio unitario estimado 
	Moneda 
	Observaciones 

	1 
	Biofiltro Artesanal de aguas grises con sistema artesanal de tratamiento y filtración de aguas grises domésticas, construido a partir de un tanque plástico de 250 litros, mediante la disposición de diferentes capas de materiales filtrantes, como grava, gravilla, arena lavada y carbón activado, que permiten retener sólidos suspendidos y reducir parte de la carga contaminante del agua. El sistema debe contar con entrada, salida, conexiones hidráulicas y elementos de soporte para facilitar su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.


	 
	 
	 


 
	Pregunta 
	Respuesta 
 

	¿Los precios incluyen impuestos? 
	 

	¿Los precios incluyen transporte y seguro hasta el lugar de entrega?  
	 

	Tiempo de entrega estimado desde la orden de compra 
	 

	Garantía ofrecida (la referencia es de mínimo seis (06) meses desde la entrega) y qué cubre 
	 

	Capacitación ofrecida (uso, operación y mantenimiento), modalidad virtual o presencial 
	 

	Manuales y soporte técnico 
	 

	Soporte posventa y disponibilidad de repuestos en la región 
	 


 
d. Operación y mantenimiento 
 
	Pregunta 
	Respuesta 

	Frecuencia recomendada de mantenimiento de Biofiltros 
	 

	Mantenimiento que puede realizar una persona de la comunidad sin formación técnica avanzada 
	 


 
e. Observaciones adicionales 
 
Use este espacio para proponer alternativas, aclarar limitaciones o aportar información que considere útil para el proyecto. 
 
	Observaciones 
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